**Postup aktualizace firmware braillských řádků Focus Blue (2017)**

1. Stáhněte si archiv s novým firmware z odkazu: <https://support.freedomscientific.com/Downloads/Focus/Focus5Downloads> – na stránce hledejte soubor **Focus Blue 5th Generation Firmware *číslo\_verze* Update**.
2. Ze staženého archivu rozbalte soubor „Focus5\_FW\_\_Update-v*číslo\_verze*.exe“.
3. Pokud není, připojte braillský řádek k počítači pomocí USB kabelu.
4. Spusťte rozbalený soubor a mělo by se vám zobrazit následující hlášení:
FS Braille Display Firmware Update *(verze update*)
FREEDOM SCIENTIFIC, Focus *model* Braille display, current Firmware Version *číslo\_verze*. Ready to update firmware.
*FS Braillský řádek aktualizace firmware (verze update*)
*FREEDOM SCIENTIFIC, braillský řádek Focus* model*, aktuální verze firmware* číslo\_verze*. Aktualizace firmware připravena.*
5. Pokračujte stiskem tlačítka **Update Firmware…** („Aktualizace firmware“) a měl by se vám zobrazit dialog:

Firmware Update
DO NOT unplug Braille display during update!
*Aktualizace firmware
Neodpojujte braillský řádek v průběhu aktualizace!*
6. Pokračujte stiskem tlačítka **Start Download** („Zahájit nahrávání“). Aktualizace potrvá zhruba jednu minutu a výsledkem by mělo být následující hlášení:

Download Done
FREEDOM SCIENTIFIC, Focus *model* Braille display, updated to Firmware Version *číslo\_verze*.Firmware update completed. If you are using a screen reader with this Braille display, you may need to restart it.
*Nahrávání dokončeno
FREEDOM SCIENTIFIC, braillský řádek Focus* model*, aktualizován na firmware verze (číslo\_verze)*. *Aktualizace firmware dokončena. Jestliže s tímto řádkem používáte odečítací program, bude patrně potřeba jej restartovat.*
7. Uzavřete dialog tlačítkem **OK** a restartujte odečítací program, případně celý počítač.

Poslední revize: 2. 5. 2022